|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 10:47:44 AM |
| Type af måling: | Type 3 @ 100 meter |
| Kaliber: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | NORMA EcO-STRIKE |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 7.2 | 365.8 | 773.36 | 2906.71 | 843.50 | 838.92 |
| **2**  | 25.5 | 353.1 | 773.28 | 2906.09 | 845.25 | 838.65 |
| **3**  | 5.7 | 359.6 | 776.32 | 2929.01 | 850.58 | 840.90 |
| **4**  | -6.9 | 373.8 | 770.38 | 2884.36 | 842.68 | 836.76 |
| **5**  | 12.2 | 362.8 | 770.18 | 2882.82 | 842.48 | 835.15 |
| **6**  | 11.8 | 358.6 | 777.83 | 2940.41 | 849.69 | 843.06 |
| **7**  | 20.4 | 352.4 | 772.74 | 2902.03 | 843.65 | 838.01 |
| **8**  | 10.6 | 348.8 | 770.01 | 2881.59 | 842.92 | 834.29 |
| **9**  | -0.9 | 339.6 | 766.53 | 2855.57 | 837.41 | 830.98 |
| **10**  | 4.3 | 355.9 | 776.74 | 2932.17 | 848.57 | 841.60 |
| **MEAN**  | 9.0 | 357.0 | 772.74 | 2902.07 | 844.67 | 837.83 |
| **MAX**  | 25.5 | 373.8 | 777.83 | 2940.41 | 850.58 | 843.06 |
| **MIN**  | -6.9 | 339.6 | 766.53 | 2855.57 | 837.41 | 830.98 |
| **RANGE**  | 32.4 | 34.1 | 11.30 | 84.84 | 13.18 | 12.08 |
| **STDEV**  | 9.5 | 9.5 | 3.55 | 26.68 | 3.98 | 3.66 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 9.0 |
| Impact Mean Point Y | 357.0 |
| Mean Radius | 10.9 |
| Group Rectangle Width | 32.4 |
| Group Rectangle Height | 34.1 |
| Largest Distance | 38.4 |

