|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 11:08:18 AM |
| Type af måling: | Type 4 @ 100 meter |
| Vægt: | 10.89 gram |
| LOT Nr.: | SAKO Powerhead II |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -7.3 | 317.2 | 683.73 | 2545.45 | 742.44 | 736.65 |
| **2**  | 4.1 | 311.7 | 690.32 | 2594.74 | 748.14 | 742.81 |
| **3**  | 3.1 | 316.5 | 696.90 | 2644.45 | 755.45 | 750.32 |
| **4**  | 17.7 | 302.5 | 696.97 | 2644.97 | 756.15 | 749.78 |
| **5**  | 38.9 | 316.1 | 690.18 | 2593.75 | 749.28 | 742.67 |
| **6**  | 9.9 | 324.2 | 694.21 | 2624.10 | 753.54 | 747.62 |
| **7**  | 5.7 | 317.5 | 694.11 | 2623.34 | 752.53 | 747.32 |
| **8**  | 1.8 | 324.7 | 700.39 | 2671.02 | 759.25 | 753.07 |
| **9**  | 20.3 | 307.6 | 696.16 | 2638.83 | 756.83 | 748.37 |
| **10**  | 43.3 | 322.9 | 695.95 | 2637.30 | 755.91 | 748.63 |
| **MEAN**  | 13.8 | 316.1 | 693.89 | 2621.80 | 752.95 | 746.73 |
| **MAX**  | 43.3 | 324.7 | 700.39 | 2671.02 | 759.25 | 753.07 |
| **MIN**  | -7.3 | 302.5 | 683.73 | 2545.45 | 742.44 | 736.65 |
| **RANGE**  | 50.6 | 22.2 | 16.66 | 125.56 | 16.81 | 16.42 |
| **STDEV**  | 16.5 | 7.2 | 4.71 | 35.53 | 5.03 | 4.75 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 13.8 |
| Impact Mean Point Y | 316.1 |
| Mean Radius | 15.5 |
| Group Rectangle Width | 50.6 |
| Group Rectangle Height | 22.2 |
| Largest Distance | 50.9 |

