|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 12:22:46 PM |
| Type af måling: | Type 8 @ 100 meter |
| Vægt: | 8,81 gram |
| LOT Nr.: | RWS EVO Green |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -0.7 | 342.7 | 810.26 | 2892.00 | 899.82 | 887.75 |
| **2**  | 1.5 | 359.4 | 812.00 | 2904.41 | 899.28 | 889.79 |
| **3**  | -4.4 | 348.6 | 814.20 | 2920.19 | 902.01 | 890.89 |
| **4**  | 9.2 | 358.1 | 808.90 | 2882.26 | 895.32 | 886.19 |
| **5**  | -12.6 | 351.5 | 807.49 | 2872.25 | 894.36 | 884.97 |
| **6**  | -8.6 | 367.0 | 798.98 | 2812.01 | 888.06 | 874.40 |
| **7**  | -1.0 | 358.9 | 803.08 | 2840.94 | 889.78 | 880.26 |
| **8**  | -1.2 | 357.6 | 814.94 | 2925.48 | 903.56 | 892.12 |
| **9**  | -5.7 | 366.9 | 811.31 | 2899.50 | 902.41 | 887.52 |
| **10**  | -16.6 | 358.0 | 806.63 | 2866.14 | 892.24 | 884.19 |
| **MEAN**  | -4.0 | 356.9 | 808.78 | 2881.52 | 896.68 | 885.81 |
| **MAX**  | 9.2 | 367.0 | 814.94 | 2925.48 | 903.56 | 892.12 |
| **MIN**  | -16.6 | 342.7 | 798.98 | 2812.01 | 888.06 | 874.40 |
| **RANGE**  | 25.8 | 24.4 | 15.96 | 113.48 | 15.50 | 17.72 |
| **STDEV**  | 7.4 | 7.6 | 4.96 | 35.26 | 5.52 | 5.30 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -4.0 |
| Impact Mean Point Y | 356.9 |
| Mean Radius | 9.3 |
| Group Rectangle Width | 25.8 |
| Group Rectangle Height | 24.4 |
| Largest Distance | 25.8 |

