|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 12:55:21 PM |
| Type af måling: | Type 10 @ 100 meter |
| Vægt: | 8,81 gram |
| LOT Nr.: | GECO ZERO |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T100.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 22.2 | 362.8 | 746.42 | 2454.24 | 869.62 | 856.20 |
| **2** | 0.4 | 325.3 | 738.42 | 2401.91 | 860.97 | 847.43 |
| **3** | 8.8 | 359.6 | 742.77 | 2430.24 | 865.99 | 850.21 |
| **4** | -13.4 | 357.8 | 753.10 | 2498.33 | 877.79 | 863.81 |
| **5** | 9.9 | 338.1 | 743.30 | 2433.76 | 865.85 | 852.63 |
| **6** | 10.2 | 336.2 | 741.50 | 2421.99 | 863.89 | 851.03 |
| **7** | -11.3 | 350.6 | 748.87 | 2470.34 | 870.92 | 859.10 |
| **8** | 3.4 | 345.8 | 742.96 | 2431.50 | 866.51 | 851.77 |
| **9** | 1.9 | 336.4 | 745.88 | 2450.68 | 867.40 | 854.86 |
| **10** | 21.6 | 343.2 | 747.20 | 2459.33 | 868.36 | 856.02 |
| **MEAN** | 5.4 | 345.6 | 745.04 | 2445.23 | 867.73 | 854.30 |
| **MAX** | 22.2 | 362.8 | 753.10 | 2498.33 | 877.79 | 863.81 |
| **MIN** | -13.4 | 325.3 | 738.42 | 2401.91 | 860.97 | 847.43 |
| **RANGE** | 35.6 | 37.6 | 14.67 | 96.42 | 16.82 | 16.38 |
| **STDEV** | 11.9 | 12.1 | 4.16 | 27.33 | 4.52 | 4.76 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 5.4 |
| Impact Mean Point Y | 345.6 |
| Mean Radius | 14.7 |
| Group Rectangle Width | 35.6 |
| Group Rectangle Height | 37.6 |
| Largest Distance | 43.4 |

