|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 9:45:45 AM |
| Type af måling: | Type 1 @ 200 meter |
| Kaliber: | 10,37 gram |
| LOT Nr.: | DK-Bullet |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T200.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 109.8 | 299.2 | 577.48 | 1729.10 | 806.80 | 792.85 |
| **2** | 107.7 | 272.8 | 577.76 | 1730.77 | 809.83 | 795.39 |
| **3** | 78.3 | 280.7 | 588.55 | 1796.02 | 822.23 | 807.97 |
| **4** | 119.5 | 273.5 | 592.67 | 1821.24 | 829.20 | 814.31 |
| **5** | 101.2 | 315.1 | 594.89 | 1834.96 | 834.00 | 819.48 |
| **6** | 97.5 | 320.5 | 586.73 | 1784.92 | 821.62 | 806.99 |
| **7** | 88.1 | 312.7 | 594.48 | 1832.39 | 831.11 | 816.65 |
| **8** | 92.2 | 316.0 | 582.05 | 1756.61 | 813.05 | 799.01 |
| **9** | 148.7 | 252.1 | 587.54 | 1789.87 | 822.54 | 808.15 |
| **10** | 156.4 | 304.0 | 590.94 | 1810.65 | 826.61 | 812.12 |
| **MEAN** | 109.9 | 294.7 | 587.31 | 1788.65 | 821.70 | 807.29 |
| **MAX** | 156.4 | 320.5 | 594.89 | 1834.96 | 834.00 | 819.48 |
| **MIN** | 78.3 | 252.1 | 577.48 | 1729.10 | 806.80 | 792.85 |
| **RANGE** | 78.2 | 68.4 | 17.42 | 105.86 | 27.20 | 26.62 |
| **STDEV** | 25.4 | 23.4 | 6.40 | 38.87 | 9.18 | 9.00 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 109.9 |
| Impact Mean Point Y | 294.7 |
| Mean Radius | 29.6 |
| Group Rectangle Width | 78.2 |
| Group Rectangle Height | 68.4 |
| Largest Distance | 85.7 |

