|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 11:27:50 AM |
| Type af måling: | Type 5 @ 100 meter |
| Vægt: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | Federal Copper |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T100.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 32.7 | 354.1 | 764.41 | 2839.83 | 861.49 | 851.33 |
| **2** | 26.8 | 343.1 | 762.71 | 2827.21 | 858.51 | 848.92 |
| **3** | 32.7 | 341.3 | 756.86 | 2783.98 | 856.14 | 845.93 |
| **4** | 29.1 | 351.8 | 759.69 | 2804.88 | 857.77 | 847.98 |
| **5** | 35.8 | 347.3 | 763.48 | 2832.90 | 862.18 | 851.93 |
| **6** | 33.9 | 349.8 | 754.76 | 2768.54 | 851.36 | 840.93 |
| **7** | 37.4 | 354.0 | 753.49 | 2759.27 | 849.51 | 839.38 |
| **8** | 25.7 | 352.2 | 754.88 | 2769.41 | 852.18 | 841.77 |
| **9** | 21.8 | 349.0 | 759.13 | 2800.74 | 858.34 | 847.96 |
| **10** | 28.7 | 339.5 | 748.95 | 2726.08 | 846.44 | 836.29 |
| **MEAN** | 30.5 | 348.2 | 757.84 | 2791.28 | 855.39 | 845.24 |
| **MAX** | 37.4 | 354.1 | 764.41 | 2839.83 | 862.18 | 851.93 |
| **MIN** | 21.8 | 339.5 | 748.95 | 2726.08 | 846.44 | 836.29 |
| **RANGE** | 15.6 | 14.6 | 15.47 | 113.75 | 15.74 | 15.65 |
| **STDEV** | 4.9 | 5.3 | 4.96 | 36.48 | 5.26 | 5.33 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 30.5 |
| Impact Mean Point Y | 348.2 |
| Mean Radius | 6.6 |
| Group Rectangle Width | 15.6 |
| Group Rectangle Height | 14.6 |
| Largest Distance | 16.9 |

