|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 12:05:19 PM |
| Type af måling: | Type 7 @ 100 meter |
| Vægt: | 10,69 gram |
| LOT Nr.: | RWS HIT |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T100.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 5.1 | 336.4 | 749.84 | 2476.78 | 817.10 | 809.71 |
| **2** | 15.2 | 333.1 | 752.78 | 2496.24 | 821.29 | 811.06 |
| **3** | -10.8 | 346.1 | 753.18 | 2498.85 | 821.65 | 813.18 |
| **4** | 3.4 | 332.8 | 750.63 | 2481.95 | 817.86 | 809.70 |
| **5** | 6.9 | 343.4 | 751.45 | 2487.39 | 818.44 | 812.39 |
| **6** | -6.0 | 341.4 | 757.14 | 2525.20 | 822.70 | 816.49 |
| **7** | -10.3 | 338.5 | 745.73 | 2449.66 | 811.32 | 806.20 |
| **8** | -22.3 | 343.6 | 749.06 | 2471.63 | 816.00 | 808.33 |
| **9** | 15.1 | 320.3 | 752.78 | 2496.24 | 825.19 | 809.80 |
| **10** | 9.5 | 351.9 | 744.76 | 2443.33 | 813.58 | 803.63 |
| **MEAN** | 0.6 | 338.7 | 750.74 | 2482.73 | 818.51 | 810.05 |
| **MAX** | 15.2 | 351.9 | 757.14 | 2525.20 | 825.19 | 816.49 |
| **MIN** | -22.3 | 320.3 | 744.76 | 2443.33 | 811.32 | 803.63 |
| **RANGE** | 37.6 | 31.5 | 12.37 | 81.87 | 13.87 | 12.85 |
| **STDEV** | 12.4 | 8.8 | 3.65 | 24.16 | 4.28 | 3.61 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 0.6 |
| Impact Mean Point Y | 338.7 |
| Mean Radius | 13.0 |
| Group Rectangle Width | 37.6 |
| Group Rectangle Height | 31.5 |
| Largest Distance | 44.1 |

