|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 1:05:06 PM |
| Type af måling: | Type 14 @ 200 meter |
| Kaliber: | 10,69 gram |
| LOT Nr.: | SELLIER & BELLOT TXRG |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T200.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 144.6 | 364.8 | 692.47 | 2563.04 | 832.55 |
| **2** | 161.6 | 377.1 | 689.66 | 2542.21 | 836.54 |
| **3** | 109.9 | 314.9 | 691.18 | 2553.45 | 831.39 |
| **4** | 153.2 | 351.1 | 693.41 | 2569.95 | 832.57 |
| **5** | 137.0 | 335.6 | 689.82 | 2543.43 | 828.40 |
| **6** | 115.4 | 352.9 | 687.45 | 2525.98 | 826.04 |
| **7** | 130.3 | 347.7 | 691.44 | 2555.41 | 827.94 |
| **8** | 146.6 | 349.3 | 694.04 | 2574.66 | 836.10 |
| **9** | 67.5 | 378.0 | 693.01 | 2566.99 | 827.91 |
| **10** | 134.1 | 354.5 | 693.07 | 2567.48 | 829.61 |
| **MEAN** | 130.0 | 352.6 | 691.56 | 2556.26 | 830.91 |
| **MAX** | 161.6 | 378.0 | 694.04 | 2574.66 | 836.54 |
| **MIN** | 67.5 | 314.9 | 687.45 | 2525.98 | 826.04 |
| **RANGE** | 94.0 | 63.1 | 6.59 | 48.69 | 10.50 |
| **STDEV** | 27.1 | 18.7 | 2.07 | 15.28 | 3.56 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 130.0 |
| Impact Mean Point Y | 352.6 |
| Mean Radius | 25.2 |
| Group Rectangle Width | 94.0 |
| Group Rectangle Height | 63.1 |
| Largest Distance | 94.0 |

