|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 1:27:42 PM |
| Type af måling: | Type 16 @ 300 meter |
| Vægt: | 11,02 gram |
| LOT Nr.: | SONIC HUNTER, 170 GR |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T300.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 123.9 | -35.0 | 554.85 | 1696.30 | 848.20 |
| **2** | 139.9 | -44.9 | 553.12 | 1685.76 | 853.61 |
| **3** | 122.6 | -20.7 | 556.33 | 1705.35 | 850.36 |
| **4** | 95.4 | -41.9 | 559.55 | 1725.16 | 854.96 |
| **5** | 161.0 | -36.4 | 560.55 | 1731.34 | 857.83 |
| **6** | 109.7 | -52.8 | 558.23 | 1717.01 | 855.89 |
| **7** | 145.6 | -13.5 | 563.56 | 1749.95 | 859.63 |
| **8** | 163.2 | -3.4 | 557.45 | 1712.22 | 853.64 |
| **9** | 126.5 | -56.2 | 560.40 | 1730.40 | 858.03 |
| **10** | 132.6 | -10.0 | 569.85 | 1789.23 | 869.05 |
| **MEAN** | 132.0 | -31.5 | 559.39 | 1724.27 | 856.12 |
| **MAX** | 163.2 | -3.4 | 569.85 | 1789.23 | 869.05 |
| **MIN** | 95.4 | -56.2 | 553.12 | 1685.76 | 848.20 |
| **RANGE** | 67.8 | 52.8 | 16.72 | 103.47 | 20.85 |
| **STDEV** | 21.3 | 18.5 | 4.75 | 29.42 | 5.73 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 132.0 |
| Impact Mean Point Y | -31.5 |
| Mean Radius | 24.8 |
| Group Rectangle Width | 67.8 |
| Group Rectangle Height | 52.8 |
| Largest Distance | 77.9 |

