|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 1:41:10 PM |
| Type af måling: | Type 17 @ 200 meter |
| Kaliber: | 11,34 gram |
| LOT Nr.: | TERMINAL SHOCK |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T200.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 37.4 | 274.2 | 665.22 | 2509.07 | 791.70 |
| **2**  | 27.7 | 260.5 | 662.86 | 2491.31 | 790.39 |
| **3**  | -5.1 | 302.1 | 662.77 | 2490.63 | 791.23 |
| **4**  | 21.6 | 273.2 | 664.30 | 2502.13 | 789.97 |
| **5**  | 27.2 | 255.7 | 659.46 | 2465.82 | 786.62 |
| **6**  | 39.8 | 278.5 | 662.89 | 2491.54 | 790.18 |
| **7**  | 38.9 | 278.3 | 663.56 | 2496.60 | 789.95 |
| **8**  | 59.5 | 305.4 | 655.53 | 2436.50 | 783.09 |
| **9**  | 38.4 | 298.9 | 660.52 | 2473.75 | 787.31 |
| **10**  | 19.1 | 305.9 | 662.25 | 2486.73 | 789.42 |
| **MEAN**  | 30.5 | 283.3 | 661.94 | 2484.41 | 788.99 |
| **MAX**  | 59.5 | 305.9 | 665.22 | 2509.07 | 791.70 |
| **MIN**  | -5.1 | 255.7 | 655.53 | 2436.50 | 783.09 |
| **RANGE**  | 64.6 | 50.3 | 9.69 | 72.57 | 8.62 |
| **STDEV**  | 17.0 | 18.6 | 2.80 | 21.00 | 2.61 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 30.5 |
| Impact Mean Point Y | 283.3 |
| Mean Radius | 21.6 |
| Group Rectangle Width | 64.6 |
| Group Rectangle Height | 50.3 |
| Largest Distance | 64.7 |

